======================================================================
FICHE TECHNIQUE D'IMPRESSION - CARTE DE VISITE "YOUNES DARRAZ"
======================================================================

PROJET : Carte de Visite Premium
FINITION REQUISE : Pelliculage Mat Soft-Touch + Dorure à Chaud Numérique (Scodix)

1. ARCHITECTURE DES FICHIERS FOURNIS
Vous trouverez ci-joint les fichiers sources (.AI) ainsi que les exports (.PDF).
Le design est structuré avec une séparation stricte des éléments.

2. COUCHE 1 : IMPRESSION CMJN (FOND)
- Fond : Bordeaux uni (avec bords perdus / fond perdu de 3mm).
- Texte : Blanc/Crème.
- Consigne : Imprimer normalement. Cette couche ne contient aucun élément destiné à la dorure.

3. COUCHE 2 : MASQUE DE DORURE (SCODIX / FOIL)
- Éléments concernés : Logo "DC", Nom "YOUNES DARRAZ", et le bloc rectangulaire inférieur.
- État actuel : Le masque vectoriel est fourni en Noir 100% (C:0 M:0 Y:0 K:100).
- Action requise au prépresse : Merci de convertir cette couche en Ton Direct (Spot Color) selon la nomenclature exigée par le RIP de votre machine Scodix (ex: Magenta 100% nommé "Scodix").

4. POINT DE VIGILANCE CRITIQUE : DÉFONCE (KNOCKOUT) TYPOGRAPHIQUE
- Le bloc en bas de la carte est un masque de dorure plein.
- Le texte cursif ("Votre Dévoué Consultant Technique") à l'intérieur de ce bloc est en DÉFONCE (transparent). 
- Objectif : Le texte ne doit recevoir aucune dorure et doit laisser transparaître le fond bordeaux mat imprimé sur la couche CMJN.
- Tolérance technique : Merci de contrôler la graisse de la typographie par rapport au taux d'engraissement/expansion de votre vernis polymère. Les boucles intérieures de la police script ne doivent en aucun cas se boucher.

Merci de bien vouloir envoyer un B.A.T numérique validant la séparation en Ton Direct avant tout lancement en production.
